Cisco hoofdstuk 4:

Laag 1: fysiek. Zijn kabels stekkers, volt en amp.

Laag 2: Datalink communiceert met MAC adressen (48 bits adress, 2 groepen, 24 bits, de 1e is de fabrikant en de 2e volgnummer.

Een Mac adress is een soort broadcast.

Je vraagt iets en iedereen ontvangt dit apakketje en iedereen mag antwoord geven als je het antwoord weet.