Opdracht 6.5.1.2 Lab.

**Step 1: Assign static IP information to the PC interfaces.**

1. **Configure the IP address, subnet mask, and default gateway settings on PC-A.**
2. **Configure the IP address, subnet mask, and default gateway settings on PC-B.**
3. **Ping PC-B from a command prompt window on PC-A.**

**Why were the pings not successful?**

* De router interfaces, default gateways, hebben zich nog niet verbonden. Verbindingsverkeer van laag 3 heeft zich ook nog niet verbonden met de router tussen de subnets.