**Packet Tracer – Skills Integration Challenge.**

**Addressing Table.**

Afbeelding met schermafbeelding

Beschrijving is gegenereerd met zeer hoge betrouwbaarheid

**Requirements.**

1. Gebruik een consoleverbinding om toegang te krijgen tot de schakelaar.
2. Noem de Room-145 en Room-146 schakelaar.
3. Gebruik de xAw6k wachtwoord voor alle verbindingen.
4. Gebruik het geheime wachtwoord 6EBUp.
5. Encrypt alle wachtwoorden.
6. Kijk naar de woordwaarschuwing in de message-of-the-day (MOTD)
7. Configureer je adressering voor alle apparaten volgens de adreslijst.
8. Sla je configuraties op.
9. Verbind de connectie tussen de apparaten.